# 吉祥彩票官方注册

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：400-838-2300
行业标准
INDUSTRY STANDARDS
行业标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
《饮用净水水质标准》

1、范围

本标准规定了饮用净水的水质标准。

本标准适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水，经深度净化后可直接供给用户饮用的管道供水和灌装水。

2、引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。

GB/T5750-1985 生活饮用水标准检验法

GB/T8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法

CJ3023-1993 活性炭净水器

3、水质标准

饮用净水水质不应超过表1中规定的限值

表1饮用净水水质标准

项 目 | 限 值
感官性状 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 | 5度 1NTU 无 无
一般化学指标 | PH值 硬度（以碳酸钙计） 铁 锰 铜 锌 铝 挥发酚类（以苯酚计） 阴离子〖合成洗涤剂 硫酸盐 氯化物 溶解性总固体 高锰酸钾消耗量（COD Mn，以氧计） ж总有机碳（TOC） | 6.0-8.5 300mg/L 0.20mg/L 0.05mg/L 1.0mg/L 1.0mg/L 0.2 mg/L 0.002 mg/L 0.20 mg/L 100 mg/L 100 mg/L 500 mg/L 2 mg/L 4 mg/L

中华人民共和国建设部1999-09-28批准

2000-03-01实施CJ 94-1999

表1（完）

项 目 | 限 值
理化指标 | 氟化物 氰化物 硝酸盐（以氮计） 砷 硒 汞 镉 铬（六价） 铅 银 氯仿 四氯化碳 滴滴涕（DDT） 六六六 苯并（a）芘 | 1.0mg/L 0.05 mg/L 10 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.001 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L 30μg/L 2μg/L 0.5μg/L 2.5μg/L 0.01μg/L
微生物指标 | 细菌总数 总大肠菌群 粪大肠菌群 游离余氯（管网末梢水） （如用其他消毒法则可不列入） | 50cfu/mL 0 cfu/100mL 0 cfu/100mL ≥0.05mg/L
放射性指标 | 总α放射性 总β放射性 | 0.1Bq/L 1 Bq/L
ж试行

4、检验方法

4.1浊度、铝、高锰酸钾消耗量按GB/T8538方法测定。

4.2TOC按CJ3023附录C规定的方法测定。

4.3其他各项按∑　GB/T5750规定的有关方法测定。

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循◎环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免费咨询服务热线：400-838-2300