# 全民彩票官方网

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达Ψ 标 直饮╱水入户云联网 桶瓶∞水厂建设 功能性健康□　水站水厂 离子交换软∩化水 纯净水达标方→案 去离子超/高纯水 生活污水＠ 处理 泳池景●观循环水 废水处理方案√
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮■用水提质达标ぷ 直饮水◆入户云联网 桶瓶水厂】建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水︻ 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污〖水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：400-838-2300
常见技术问题
COMMON TECHNICAL ISSUES
常见技术问题
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
反渗透设备安装流程指导

1.1设备概况.

简要介绍施工规模、施工单位；将作业涉及的系▼统范围、概况、设备概况、型号作简介

1．2工程量和工期

1．2．1工程量.

描述本项施工中都包含哪些设备和系统，并依据图纸及设备清单，列出施工范围内主要系统的名称、主要管道规格、型号、参数、及数量（重量）等、外形尺寸、材◥料的种类、等相关技术数据。根据实际工作量做出相应的报告或数据表格：

1．2．2施工工期

本项内容为完成此项工作所需的绝对施工◢工期。从设备清点、检查开始，到组合、安装、验↑收结束止进行工期计算，经本门领导审批后，方可执行，并填ζ写相应出差表，签字确认

施工工期一般为 天

1.3 编制依据.

反♂渗透设备就位安装相关的设计图纸，资料，技术、质量、安装相关的规程、规范等：

1.301《施工组织总设计》

1.302《电力建设〓安全工作规程》DL 5009?1－92

1.303《电力建设施工及验收技』术规范》(管道篇) DL 5031-94

1.304《火电施工质量检验↙及评定标准》(管道篇2000年版)

1.305《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇) DL 5007－92

1.306《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇)

1.307金属监督规程

1.308质量、安全、环境体系程序文件

1.309设计相关图纸

1.310与管道安装「相关的设备接口图

1.311委托、设计变更等技●术图纸、资料

1.4技术准备

1.401 设备安装图纸齐全；

1.402设备安装图纸会审完毕，会审中存在的问题已解决；

1.403设备安装〓方案设计完成，并与客户和部门领导讨论确定，

1.404 设备安装材料╲、设备购置完成、设备安装过程中所需〓要的配件要及时要跟业务和部门经理联系审批；

1.405 作业前已对参加设备安装的相♀关人员进行安☉装程序，安装工艺，质量标准，安装困难因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作，主要是与客↘户、公司业务、部门※经理沟通协调。

1.406 检查该项作业的上道工序应具备的技术条件；

如：相关设备基础已交安；

1.407 作业现场的环境条▓件，以及其他相关的技术准备工作。

作业▅场地清理干净，无杂物。高处作业注意安全等。

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位ζ　生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦∏饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水︽软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处¤理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体╲化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济※开发区百花路2号
全国免费咨询服务热线：400-838-2300
邮编：410100 备案号:京ICP备13041359号-1 | 友情链接： 净水设备厂家 |