``
`
`

``
``
```
`
- ``

``

``

````
````

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

````
`

`

`
`
``

``

````

``
`

```

````

> ``

``

````

    <table id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></table>

``````
``

    <li id="ae4ae"><rt id="ae4ae"></rt></li>

    <table id="ae4ae"></table>

``

``
``

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

`

`

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <noscript id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></noscript>

`
```

``

``
```
`

``

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

``

`
`

``

`
`

``
``

- ``
`
`
``

``

> `
> `

`
`
歡迎光臨河北遠大新特橡塑有限公司網站！
聯系我們 | 網站地圖

- 網站首頁
- 關于我們
  - 公司簡介
- 產品中心
  - 橡膠管
  - 高壓膠管
  - 大口徑鋼絲膠管系列
  - 補償器系列
  - 法蘭系列
  - 高、中、低壓由壬系列
- 榮譽資質
  - 榮譽證書
- 新聞資訊
  - 公司動態
  - 常見問題解答
- 行業資訊
  - 行業信息
- 聯系我們
  - 聯系我們

熱門產品：高壓膠管 | 橡膠管 | 高壓橡膠管 | 鎧裝高壓膠管
產品中心

# 橡膠管

# 高壓膠管

# 大口徑鋼絲膠管系列

# 補償器系列

# 法蘭系列

# 高、中、低壓由壬系列

# 夾布膠管系列

# 膠管接頭及膠管總成系列

# 金屬軟管系列

# 快速接頭系列

# 四氟 鐵氟龍管系列

# 橡膠伸縮膠管系列

# 橡膠塑料四氟尼龍聚氨酯制品

# 葉輪系列

# 密封和軟管保護系列

# PVC管復合管系列

# 輸送帶系列

# 變壓器絕緣護套

# 變壓器配件系列

  銷售服務熱線

  0318-4312096

PVC管復合管系列
網站首頁 / 產品中心 / PVC管復合管系列

名稱：特塑鋼骨螺旋復合管

詳細信息
結構：
由鋼骨螺旋架層為增強相，鋼絲編織層為增強層，進口高密度聚乙烯為基體，在擠出生產線上成型為多層復合結構的新型防腐耐磨壓力管道。
用途：
灘海石油輸送與海底天然氣、石油、光纜保護等。
特點：
1.　雙重骨架結構，耐內、外壓性能高
2.　外保護層采用新配方，使耐壓、耐海水、耐酸堿性能增強
3.　內防腐耐磨層選用耐油耐磨耐腐蝕配方
4.　接頭連接處內徑不縮小，輸油阻力小
5.　清管器容易通過
6.　耐SO2、H2S等物質，抗腐蝕性高
7.　定遲長，其長度達50m,DN≤200mm高壓輸油管
8.　結構合理，外徑小，體重輕
9.　采用的阻燃耐火技術，具有耐高壓力、耐火雙重性能
10.　采用的保溫隔熱技術，保溫節能效率高
11.　密封技術，安全可靠
12.　較傳統鋼管線具有在海底隨走勢變化而彈性敷設，節約敷設資金，降低安裝費用

13.　保護環境、減少污染，鋼管在海底有好的彈性，受沖擊時緩沖作業使石油泄漏可能減少

14.　節約外匯，本產品可替代進口，節約大量外匯

A 骨架（鋼骨螺旋）
骨架是一種有特定內徑的波形金屬管，該管用一預成形金屬帶沿一心軸卷繞，帶的相鄰邊緣則互相連接而成。是連續操作法生產的，互聯的特性使得成品骨架具有撓性和縱向伸縮性，骨架承載著擠塑在其上的防滲層，預防因工作期間受流體靜壓或破壞性載荷壓力下而塌陷。材料依介質的腐蝕性、溫度與壓力而確定，有碳鋼、不銹鋼，合金鋼等。
B 防腐耐磨層
防腐耐磨層是構成輸送流體的管壁，是高密聚乙烯（HDPE）尼龍和聚偏二氟乙烯（PVDF）添加劑等高分子材料擠塑聚合物。選用的材料要在化學理化性能上能抵抗擬輸送的流體的腐蝕磨擦作用，且不受其工作條件的影響。
C 鋼簾線層
鋼簾線層是起抗內部壓力和軸向拉力的螺旋式鋼質增強層，符合定線的標準, 所用鋼絲繩有許多等級，視所需強度和工作環境而定。
D 外保護層
保溫保護層是在保溫層外面的一鋼骨螺旋層，一是保護保溫層的結構完整與保溫效果，二是為外保護層提供堅實的基底。從而保證復合管器的整體強度與剛度。
E　防腐外保護層
外包層是為防止機械損傷和海水侵入而連續擠出外P聚合物阻擋層。所用材料可以是進口聽高密度聚乙烯（HDPE）或尼龍。
F 　偶聯層
偶聯層是一種高分子熱溶膠，它可把鋼簾線增強層粘接為一體。
G　保護層
保護層是互聯的不銹外網罩，可以防止外部負荷和磨損撞沖環境的影響。

上一個：LPG管（帶接頭）
下一個：特塑鋼編復合管
返回
聯系人：王經理 手機：15127803398
地址：河北省衡水市景縣經濟開發區 電話：0318-4312096
備案號：魯ICP備11031162號-4 技術支持：極速互聯
Copyright © 2021 河北遠大新特橡塑有限公司
久久精品国产久国产爱&人人妻人人澡欧美91精品&亚洲人av成一区二区电影&亚洲国产精品久久久久久无码&久久精品无码一区二区国v&97人妻无码免费视频一区&青青青免费高清在线观看一区二区
``
`
`

``
``
```
`
- ``

``

``

````
````

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

````
`

`

`
`
``

``

````

``
`

```

````

> ``

``

````

    <table id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></table>

``````
``

    <li id="ae4ae"><rt id="ae4ae"></rt></li>

    <table id="ae4ae"></table>

``

``
``

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

`

`

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <noscript id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></noscript>

`
```

``

``
```
`

``

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

``

`
`

``

`
`

``
``

- ``
`
`
``

``

> `
> `

`
`