# 大平台彩票网站

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用【水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水∏厂建设 功卐能性健康水站水厂 离子交¤换软化水 纯净水达标▂方案 去离子超/高纯水 生活※污水处理 泳池景观循环水 废水处▆理方案♂
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水√厂建设 功能性健〗康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标∴方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案♂
技术服务
常见技◥术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议▆ 联系我们
客服电话：400-838-2300
行业标准
INDUSTRY STANDARDS
行业标准
常见技术】问题
技术指导
行业标准
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
中国反渗透设备的行业标准及特点

1. 适用范围

本标准规定了反渗透水处理装置的定义，规格与型号，要求，试验方法，检验规则，标志，包装，运输和贮存。

本标准适用于处理工业废水和城市污水净化再利用的反渗透水处理装置，也适用于一般天然水的净化，除盐的反渗透水处理装置。

2.规范性引用档

下列档中的条款通过标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用档，其随后所有的修改单(不包括勘误∮的内容)或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根︾据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些档的新版本。凡是不注日期的引◣用檔其新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图●标标志

GB 8978 污水综合排放标准

GB 9969.1 工业产品使用说明々书 总则

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

DL/T 5588 水质污╳染指数测定方法

JB/T 2932 水处理设备 技术条件

JB/T 5995 机电产品使用说明书编█写规定

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1 反渗透膜

反渗透膜是一种用特殊材料和』加工方法制成的，具有半透性能的薄膜。它能够在外加ㄨ压力作用下，使水溶液中的水分子和某些组分选择性透过，从而达到淡化，净化或浓缩分离的▓目的。

3.2 脱盐率 表明设备除盐能力的☆数值。

3.3 水回收率 表明设备对进水利用能力的数值。

3.4 产水量 指水温为25℃的进水在规定的运行压力下，单位时间内经反▽渗透水处理装置处理后所得含盐量较低的水的体积，单位为m3/h。

3.5 膜通量 指单位面积反渗透膜在单位↘时间内透→过的水量，单位为L/m2 h.

3.6 级 在反渗透水处理装置中，反渗透膜组件按淡水的流程串联的阶数，表示对水利用反㊣渗透膜进行重复脱盐的次数。

3.7 保安过滤器 安装在反渗透本体之间的精密过滤器设备，用来滤除预处理系统泄露的固体颗粒物，以◥保证反渗透膜的安全。

4.分类命名

4.1 产品分类在25℃进水水←温情况下，反渗透水处理装置的规格按产水量(m3/h)分为0.25，0.5，1，2，5，10等。

4.2 产品命名

4.2.1 反渗透膜的型式代♂号　　J—卷式膜;

Z—中空膜;

B—板式膜;

G—管式膜;

D-碟管式膜。

4.2.2 反渗透的级别代号　　Ⅰ— 一↑级反渗透;

Ⅱ— 二级◥反渗透。

4.2.3 产品型号以反渗透的英文字头和膜的型式，反渗透的级别，设备的规模组∩合而成：

产水量　　反渗透的级别代号　　膜的型式代号　　反渗透代号　　示例：ROJ I-100表示采用卷式膜，产水量为100m3/h的一级反渗透水处理装置。

现在市场的净水器种类☆和型号很多，但是净水器根据净化的核心原理，我们可以把它分为滤芯式净水器和ㄨ隔膜式净水器(以RO反渗透隔◣膜净水器为代表)，复合式〇净水器等，所◥以对于他们来说，各自有各自的优化。

滤芯式净水器

这种净水器属于低端的净水器，采用的∑是滤芯结构，根据不同的需求，可以搭配不同的滤芯，优点是价格比较便宜，过滤精度比较高(含有超滤芯的√)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在㊣　3-5个月，活性炭寿命在半年左右，超滤寿命1-2年)，出水量小，只适合饮用。

RO反渗透净水器

这种净水器属于较●高端净水器，采用的是RO反渗＠ 透技术，早出现在航空事业中，是为了为航空员解决饮用水而研发的，优点是出水ξ精度高(除了水分子，任何物质都〓过不去)，口感纯正，含对身体有益的矿物▽质(经电解实验后，可以看到微黄色的矿物质)，缺点是由ξ　于采用物理反渗透技术，出水量较少，一般每小时8L左右，同时必须用电，但瓦◥数较小。

复合式净水器

这种类型※的净水器是采用了滤芯和隔膜净化的原理，分别将各种材质的滤芯和隔膜串联在一起，从而达到对水质的理想的净水效果，所以复合式净水器具有滤芯式▓净水器和隔膜净水器的共同的优点。同时还可以对水口感进行改善。所以复合式净水器是现在市场上畅销，也是有发展前景的》家用净水器之一。

5.要求

5.1 基本要求

5.1.1 反渗透水处理装置(以下简称装※置)应符合本标准的规定，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2 装置选用的▅预处理设备，管道，阀门，仪表等构件应符合国家及行业相关标准，并具有产品合格证，必要时应采取适当的防腐及保护措施，不ζ得污染水质。

5.1.3 装置应根据进水水质选择性能合适的膜组件。在正常情况⌒　下，膜组件的设计使用寿命应不小于25000h。膜组件组装时，应采用50%的丙三醇(化学纯)水溶液作为润滑剂，对容器端板，膜ζ　组件接插口，密封圈等部︼位进行润滑。

5.1.4 装置加工制造应符合JB/T 2932的规定。

5.1.5 装置主机架应安装牢固，焊缝平整，水平及垂直方向公差应符』合装置的设计要求。油漆涂层均匀，美观，牢固，应符合GB/T2932的规定。

5.1.6 管道安装应平○直，走向合理，符合工∩艺要求。

5.1.7 泵安装应位置平衡，在运转中不得有明显的振动.高压泵进，出口应分别设有低压保护︾和高压保护，在其出水管路上宜设置慢

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健〗康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化△ 功能性弱碱、麦ㄨ饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化〖水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理【设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用→水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账◣号
官方客服
北京设备销售工厂厂︽址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免费咨询服务热〖线：400-838-2300
邮编：410100 备案号:京ICP备13041359号-1 | 友情链接： 净水设备厂家 |