# 亚洲彩票登录注册

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水々提质达标 直饮水♂入户云联网 桶瓶水厂建设█ 功能性健康水站水厂 离子交换♀软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活□污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询∮与建议 联系我们
客服电话：400-838-2300
售后标准
AFTER SALES STANDARDS
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
全程综合水处理器使用说明

工作原理
通过长期实践证明，在工业、民用各种水系统中普遍存在许多污物危害人们的生活。循环水系统是综合性的，原来采用的水处理设备，由于功能的局限性无法全面解决。全称综合水处理器通过采用高频技术与电能场效应结合的方式，利用活性复合材料多层滤膜，采用机械自动变场，在高频电场作用下对水垢离子间排列顺序位置发生变化，活化水中有机介质水，利用微◥电子原理，疏松降解原垢层，使水▂溶解增大，终水中↑杂物排除，达到防腐、除垢、杀菌、灭藻的全部功能。

适用范围
☆中央空调冷水机组、制冷机
☆工业冷却循环水系统∩
☆公寓、酒店的生活洗浴热水循环系统
☆餐饮、洗衣房、游泳池
☆热水锅炉系统等

产品特点
中科设备机电一体化设计，体积小，流量大，纯物理方式处理，不污染水质，运行管理费用极低，操作简单，维修方便。过滤效率高，设备︻阻力小，节能节水，不需更换综∑合滤体。可单台设备替代多台通用的过滤设备(如Y式过滤器)和防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻设备

技术标准
1、控制腐蚀率 ≤ 0.092毫米/年
2、防垢除垢效▃率≥95％ 杀菌灭藻≥97％ 过滤效率73％～99％
3、压力损失：0.01～0.03Mpa（初始压损）
4、工作电源：190～250V
5、安全绝缘电压：5000V
6、工作环境要求：－25℃ ～＋50℃ 相对湿度 ≤ 95％
7、工作介质温度：－25℃ ～＋90℃
8、使用水质：总硬度＜700mg/L 颗粒径＜40μm

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资∩或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处★理 锅炉、空调补︽水软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备㊣　销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免费咨询服务热线：400-838-2300
邮编：410100 备案号:京ICP备13041359号-1 | 友情链接： 净水△设备厂家 |