# 彩票巴巴官网登录

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂〓建设 功能性健康水站水厂 离子交▲换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污』水处理 泳池景观循▆环水 废水处〓理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污≡水处理 泳池景观循环水 废水处◣理方案▂
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：400-838-2300
行业设备
INDUSTRY APPLICATIONS
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标

WATER QUALITY MEETS THE STANDARD

————————

一、多介质/机械/活性炭/石英№砂过滤器

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

多介质过滤器又称机械过滤器/活性炭过滤器/石英砂过滤器〒，用于原水的除浊、悬浮物、色素、有机物等处理。将原水送入装有各级匹配的石英砂、活性炭过滤器，利用石英砂的截污能力，可有效地※去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等，使出水的浊度小于1mg/L；利用优质的果壳炭活性炭，集吸附、过滤、截获、催化作用于一体，能有效去除水中的有机︾物、余氯及其他放射性物质，并有脱色、去除︼异味的功效，以保证后续处理的正常运行。

多介质过滤⌒器的吸附是一种物理吸附，按滤料的填装方式大体可分为松散区（粗砂）、紧密区（细砂），悬浮物质在松散区主工通过流动接触产生接触凝々聚作用，所以该区域截留较大颗粒的悬浮物质，在紧密区主要是惯性碰撞及悬浮颗粒间的吸附作用，所以该区域是截留较小颗粒的悬浮物质。

当过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工▃作，则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水，同时⊙通入压缩空气，进行气水混合擦洗，使过滤器内砂滤层松动，可使粘附于石英砂∞表面的截留物剥离并被反冲水流带走，有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等，并防←止滤料板结，使其充分♂恢复截污能力，从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期，经验得知一般为【一天，具体须视原水浊度而定。

过滤器由阀，填料、过滤器三部分组成。设备的启运、正洗、反洗、停机等工序均是控制阀手动或自动操作完成。当过滤器运行↓至进出口压差为0.07MPa时，必须进行反洗。

UTILITY DEVICE

实用设备图片＠

（材质客户根♂据实际用途自选）

————

二、除铁锰/砷/氟/硬度过滤器

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

地下水从岩〖层深处渗透而来，经◎过岩石浸泡，一些重金』属比如铁、锰、砷、氟、钙镁严重超标，达不到生↑活饮用水标准，必须采用针对性的填料加以去除。铁⌒　锰用锰砂，含量特别高还要加曝气；氟、砷用活性氧化铝或者中科专用分子筛（无公害）；钙镁离子用树脂软化。

当水流经滤层时，在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用，使水中超标离子沉淀去除。当过滤器因截留过量杂质而影响其正常工作，则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水，使过滤器内填料层松动，可使粘附于石填料表面的截留物剥离并被反冲水流带走，有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等，并防止滤料板结，使其充分恢复截污能力，从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期，具体须视原水情况而定。

过滤器由阀，填料、过滤器三部分组成。设备的启运、正洗、反洗、停机等工序均是控制阀手动或自动操作完成。当过滤器运行至进出口压差为0.07MPa时，必须进行反洗。

UTILITY DEVICE

实用设备图片

（材质客户根据实际用途自选）

————

三、一体化净水设备

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

全自动一体化净化设备是新型的重力式净水设备，集曝气、溶氧、沉淀、多介质过滤、自动反洗、排污、气液控制技术于一体，可高效去除水中悬浮物、泥沙、藻类、有机物、氨氮、铁锰∑　金属离子、细菌病毒等污染物，将地表水/地下水净化成符合《生活饮用水卫生标准》的清洁生活饮水。

1、曝气溶氧—— 除异味：模拟瀑布水流方式，水体与空气充分曝气增氧；溢出氨气、氮气、二氧化碳等有害异味气△体；增强污染物絮凝效果，利于过滤去除；

2、浮选去泡 —— 去杂质： 曝气产生大量含有尿素、氮磷、油脂类等物质的泡沫，流经滤层时被阻隔在表面，通过溢流管或反洗水排出。

3、多介质精滤 —— 净水质： 3~7种滤料按不同粒径、比重、厚度排列，截留水中固体微粒，去除98%以上污染物，出水浊度0.3~3NTU。

4、自动反冲洗——自动排污： 利用虹吸原理控制反洗频率及时间：滤层被污物覆盖，过滤阻力增大，水位上升，到达设定高度时利用流体力学原理启动反冲洗功能，历时3~8分钟（浊度等因素会影响反洗时间）反洗结束，恢复自动过滤。

5、二次曝气溶氧 —— 活水质： 滤后清水在聚水槽中二次曝气，使出水活々化、鲜化。

特点鲜明 饮水优选集成度高将曝气、溶氧、沉淀、过滤、自动控制、自动反冲洗、自动排污功能融合一体，实现水力自动化运行。

处理效果达标有效去除异味、泥沙、悬浮物、有机物（氮、磷、溶解酶等）、铁锰金属离子。出水浊度0.3~3NTU，色度＜15度。出水符合或优于《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006相关指标要求，节能、降耗、不用电：设备水力自☆动化运行，无需用电。反洗水量少：根据滤层含污量实时反▼冲洗，反洗水量3~5%，时间3~8分钟。不更换滤料：滤层反冲洗彻底，不堵塞、不板结，使用3~5年增补部分滤料即可。

相比传统净水设备设施，具有体〗积小、重量轻、易运输安装、水力自动运行、自动反冲洗、无耗能、耐腐蚀等特点，制水过程水力自动化运行，无需用电，也无需人】工操作控制。

UTILITY DEVICE

实用设备图片

（材质客户根据实际用途自选）

————

四、生活饮用水膜系统过滤设备

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

地下水从岩层深处渗透而来，经过岩石浸泡，一些重金属比如硫酸盐、硝酸盐严重超标，达不到生活饮用水¤标准，必须采用针对性的膜系统加以去除。对于用水量大的工程还可以采用勾兑的方式进行，节〗约水资源。

UTILITY DEVICE

实用设备图片

（材质客户根据实际用途自选）

————

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活█污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装ㄨ一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处←理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理〇 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设●备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免♀费咨询服务热线：400-838-2300
邮编：410100 备案号:京ICP备13041359号-1 | 友情链接： 净水设备厂家 |