# 大赢家彩票

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水●厂建设 功能性健康水站ζ　水厂 离子交●换软化水 纯净水达标△方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水▽ 废水处理『方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂▲ 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：13311391148
行业设备
INDUSTRY APPLICATIONS
行业设备
单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理

INTEGRATED TREATMENT OF WASTEWTER AND SEWAGE

————————

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

在污水处理中，生活污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质，有的可能含有放射性。生活污水主要是冲厕污水、厨房用水、洗涤污水。

设计采用生物接触氧化 + MBR膜 +消毒工艺，即AO工艺处理。AO工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用▽，把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮，再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气，从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式，关键是杀灭病原菌。

该项目生活污水主要为洗手污水,洗涤污水，做饭污水▅等，其为普通生活污水，特点为可生化性能好。污水只经化粪池预处理直接排放，不能满足排放要求，因此需新建污水处理系统。该污水具有排放变化系数大，排放水质波动性高等特点，所以本方案针对该工程的特性进行相关设计。

针对该生活污水的特点和污水达标排放的水质要求，根据我公司多年来从事污水处理工程的实际经验◢，尤其在同类型污水处理中的设计、运行经验，本工程推荐采用（缺氧/好氧生★化处理法）+MBR膜工艺处理，为主体工艺的生活污水处理系统。

所排污水主要污染物有BOD5、CODCr、SS、NH3-N等。对于生活污水的处理，国内目前』多采用普通活性污泥法、氧化沟法和ζAO法等。AO法相对于普通活性污泥法和氧化沟法，其出水水质稳定，管理简便，更适用于小型污水处理站，本工程推荐采用AO法。AO法即为厌氧缺氧/好氧生化处理法，是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理工艺ζ　。

生活污水经化粪池预处理后排入污水站调节池。因该污水为常规生活污水，具有排水时间集中，水量变化∏系数大，排水不稳定』等特点。所以设置调节池进行调节水质水量，经调节池均质后的污水通过提升泵提升至生化处理段。

AO工艺不仅Ψ 能去处BOD5，还有很好的脱氮除磷功能。污水经A1段后进入O段，有机物在好氧段被好氧微生物氧化分解，氨氮在有氧条件下◤通过硝化作用转化为硝︽态氮，再通过混合液回流进入缺氧段在有碳源条件下，进行前置反硝化，使硝态↓氮转化为分子态氮而逸入空气中，从而使氨氮得到有效的去除，达到同时去除BOD5和脱氮的很好效果。同时原污水和二沉池回流污泥一起进入到A1段厌氧池中，在该阶段磷被释放出来提供聚磷菌活动所需的能量，在进入氧化池后污水中的聚磷菌吸收磷，再在二沉池中虽无你的排放去除从而达到除磷效▆果。在氧化反应段中实现有机物的去除、氨氮的硝化和磷的吸收去除。

AO ADVANTAGES

AO工艺具有如下优点

———

①本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间少于其╲他同类工艺。

②在缺氧、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般◇均小于260。

③污泥中含〓磷浓度高，具有很高的肥效。

A1段池称为厌氧池，污水在厌氧池中№经厌氧菌作用能有效的降低污水中的有机物浓度，同时二沉池部分污泥回流到厌氧池中，污泥中聚磷菌吸收的磷被释放出来提供微生物活动所需的能量，之后进入◆好氧池中，污水中的磷又被聚磷菌过度吸收随泥水排入二沉池，再通过污泥外排达到除磷效果。

A2段池又称为缺氧池。由※于污水有机物浓度高，微※生物处于缺气状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N，同时︾利用有机碳作为电子供体，将NO2ˉ-N、NO3ˉ-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。污水进入缺氧池内，在池底部安装曝气搅拌，进行液体搅卐拌，提高反硝化的速率；好氧池出水进入二沉池前有混合液区，混合液用泵回流至缺氧池，以提供反硝化所需的碳源；好氧池出水进入二沉池内，将池底的污泥用泵回Ψ 流至缺氧池，以提供反硝化所需的碳源，回流比可根据实际运行情况而定，范围控制◤在50%~200%之间。

O段池采用接触氧化工艺。接触氧化是生物膜法的一种，它具有以下优点：

⑴生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固⊙着在填料表面上生长，具有稳定的生态条件，能栖息如硝化菌那样的细菌，其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍，故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言，生物膜法〖比泥法要丰富得多，除细菌，原生动物外，还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等，这是泥←法中少见的；

⑵生物膜法的生物量多，单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍，因此设备的处理能力大；

⑶生物膜法的剩余污○泥量少。在生物膜的厌氧层中栖息着厌氧【菌能降解好氧过程合成的剩余污泥，从而使总的剩余污泥量大大地减少；

⑷膜法运运行管理比较方便，它不需要污泥回流，因而不需要严格控制回流污泥量和剩余污泥量，又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失，运行比较稳定↓，还可间接运行，遭破坏恢复起来比较快，对有机负荷和水力负荷的变化波动影响较小，出水水质比较稳定；

⑸由于充氧是在填料〖下直接曝气，气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率，故其动力消耗要比活性污泥法小。

污水通过生物接触氧化池有80-90%的CODcr在这里被去除，使出水达到排放标准。

好氧池※曝气采用罗茨风机，是一种高效静音鼓风系统，体积小，风量大，噪音低，耗能省；运转平稳，安装方便；抗负荷变化，微孔曝气器的溶解氧转移率比其它曝气方式高，同时具有不易堵塞、重量轻、不老化、使用寿命长等优点，氧利用率达到25%

MBR MEMBRANE TREATMENT SYSTEM

MBR膜处■理系统

———

膜生物反应器（MBR）是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，一体化膜生物反应器，也称浸没式膜生物反应器，是近年兴起的一种新型①工艺，该工艺将膜组件置于生物反应器中，通过工艺泵的负压抽吸作用得ㄨ到膜过滤出水，应用于MBR 的膜组件有中空纤维膜、管式陶瓷膜和平板式膜。该工艺可以把固形物及其他大分子物质直接留在生物反应器内，通过曝气在池内造成一定的旋转流，以增加膜表面的紊流和减轻♂膜表面的污染。由于不需要混合液的循环系统，能耗较低，较分置式的MBR 占地更为紧凑，不需复杂的支撑体，另外，MBR 易于从现有的传统活性污泥工艺进行改造，由此在污水的处※理与回用中的技术研究而倍受关注。目前在ぷ市政、生活和工业污水处理等许多方面已得到广泛应用。

CHARACTERISTICS OF MBR PROCESS

MBR 法工艺简单，具有下列特点

———

1)高效地进行固液分离，抗冲击负〗荷能力强，出水水质优质稳定，可以完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果，出水可直接回用；

2)由于膜的高效截留作用，可使微生物完全截留在生物反应器内，实现反应器≡水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的＠ 完全分离，使运行控制更加灵活稳定；

3)生物反应器内能维持高浓度的微生物量，可高达10g/L 以上，处理装置容积负荷高，占地面积可减少到传统活性污泥法的1/3 到1/5；

4)有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留和生长，系统硝化效率得以提高。也可增长一些难降解有机物在系统中的水力停留时间，有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内，有利于难降解有机物降□解效率的提高；

5)MBR 一般都在高容积负荷、低污泥负荷下︻运行，剩余污泥产量低，降低了污泥处理费用；

MEMBRANE COMPONENT SELECTION

膜组件选择

———

膜组件是本套系统的核心部件，本工程选用PVDF材质的纤□　维膜产品。在相同的产水量条件下，中空纤维膜具有更稳定的渗透压，通量大、抗污染能力强，使用寿命较其他材质膜组件长，不容易产→生污堵等特点，从而具有更好的稳定性。膜组件是由外壳体、内部插入一定数量的膜元件、壳体上附有集水管，膜元件插入导轨以及曝气管组成。

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水∑软化、冷却循环、管道综合水▓处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免费咨询服务热线：400-838-2300
湖南设备制造工厂厂址：湖南省长沙市经济技术开发区◥长沙科技新城B6-2
湖南设备销售工厂咨询热线：13341009898