# 富翁彩票登陆

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直〓饮水入户云联网 桶瓶水♂厂建设 功能性健康水站水厂 离子交︾换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水◎处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云□　联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水『 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生◥活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题█ 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建←议 联系我们
客服电话：13311391148
行业设备
INDUSTRY APPLICATIONS
行业设备
医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备

FUNCTIONAL WATER STATION

————————

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

—————————

综合医院使用纯水按照水质质量差异主要可以分为以下几种：

1.血液〒透析用水： —————————— | 原水经净水系统处理后滤除固╳形颗粒、细菌、病毒、内毒素、有害离子，供血透◣机用水和透析液配制用水，终端水质指标达到血液透析和相关治疗用水标准（YY0572-2005）。使用科室○主要为：血透中心、ICU等。
2.器械清洗消毒用水： —————————— | 原水经净水系统处理后滤除固形颗粒、细菌、病毒、有害离子，终端水质指标达到《医院消毒供应中√心↑-第1部分管理规范》（WS310.1-2009）和《医院消毒供应中心-第2部分清洗卐消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2009）的相关要求，由于这两个规范对器械清洗用水的指标要求▆为建议性的框架要求，因此比对国外消毒★供应中心的用水要求和主流大型自Ψ 动清洗机的进水水质指标要求，建议采▽用欧盟《DINEN标准285》。使用▃科室主要为：中心供↘应室、手术部供应室、手术部洗消间、内㊣镜清洗室、DSA导∞管清洗间、口腔科、中心供应室等。
3.生化检验用水： —————————— | 原水经净水系统处理后几乎滤除全部杂质和离ζ　子，终端水质指标达到《中国国家实验室分析用水标准》（GB/T6682-2008）中一级水指标和2005版药典纯化水指标。使用科室主要为：生化检验科、病理科、药物配∩置中心等。
4.手术刷手用水： —————————— | 原水经净水系统处理后滤除滤除固形颗粒、细菌、病毒，终端水质指标离子指标与原水基本一致，固形颗粒和细菌的滤除率>99%，因此又被称☆为无菌冲洗水〓。
5.饮用纯净水： —————————— | 原水经净水系统处理后滤除固形颗粒、细菌、病毒、有害离子，终端水质指标达到《饮用纯净水质量指标◣》(GB17324-2003)的指标要求。使用科室主要为：医疗候诊区、办公区、护士站等。
6.酸性氧化电╲位水： —————————— | 酸性氧化电位水是一种低成本↘、高效、广谱消毒剂，原水经净水系统处理后滤除固形颗粒、细菌、病毒、有害离子，添加NACL后经氧化电位水生成器〇电解后制成酸性、高氧№化电位、富含有效氯的▲消毒剂，水质指标满足《医院消毒供应中心-第2部分清洗消毒及灭↘菌技术操作规范》（WS310.2-2009）酸性氧化※电位水的理化指标，可替代医院90%以上的常规消毒剂，广泛应用于：消毒供应中心、病区洗消间、内镜洗消间、手术室、重症监护室(ICU)]、妇产科、儿科、口腔科、血透中心、传染科、感染科、发热门诊、环境消毒等所有需要常规消毒剂的科室与部门。

除盐水或者去离子水利用反渗透膜去除大部分的无机盐金属离子，再利用EDI和混床技术制出纯水和超纯水。反渗透是采用膜法分离的水处理技术，其原■理是在压力作用下，透过反渗透膜的渗透水成为纯水。利用反渗透技术可以有效地去除水中98%以上的溶解性盐类和99%的胶体、细菌、病毒、细菌内毒素、大部分有机物和无机物等杂质，部分还需要进一》步去除金属离子，后置抛光树脂，以满足生产高级需求。

APPLIED IN THE FOLLOWING AREAS

目前主要应用在以下方面

————

1、电厂、煤矿、钢铁、化学水处【理

_________________________________________________

2、电子、半导体、精密机械行业超纯水

_________________________________________________

3、精细化工、精尖学科用水

_________________________________________________

4、制药、器械工业用超纯水

UTILITY DEVICE

实用设备图片

（具体使用单独做设计报价方案）

————

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单ㄨ位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿◥化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
湖南设备制造工厂厂址：湖南省长沙市经济技术开发区〖长沙科技新城
全国免费咨询服务热线：400-780-6088
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡工业开发区建设路1号
北京设备销售工厂咨询热线：13341009898