# 315彩盈网址

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水∩提质达标 直饮水入户云联＠网 桶瓶水厂⌒　建设 功能性健康水站水】厂 离子交☆换软化水 纯净水达标方案∴№ 去离子超/高纯水 生活污♂水处理 泳池◥景观循环水 废水处理方案※
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水★提质达标 直☉饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康◥水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循【环水 废水处理方案
技术服务
常见■技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：400-780-6088
行业设备
INDUSTRY APPLICATIONS
行业设备
投资或改建水厂∞设计、净化、灌装、包装一体化□

WATER PLANT CONSTRUCTION

————————

PRODUCT SUMMARY

产品概述

———

水厂建设就】水源来分：包装饮用水（纯净水）和矿泉水；国家对包装饮用水有统一的标准，矿泉水」的水源必须富含一定量的矿物质，对不同的水源选用不同的净水设备、消毒设备。就包装有大▲桶和小瓶，不同█规格的桶，包装机器不一样。

PROBLEMS MUST BE CONSIDERED WHEN BUILDING A WATER PLANT

建设一『个水厂必须考察以下几个方面

————

1、决不可在距水源地很△远建厂，厂房⌒　与水源地应以相距最近为最佳方案。 2、建厂规模大小应根据水源供给、市场的需求、设备生产能力、和资金限度▼等。 3、要考虑厂址附近没有污染源，空气是否新鲜，还应考虑场外排水渠道是否畅通。 4、厂房要求：一般厂房长20-50米，宽8-12米。在此范围内进行不同用途的分割，如：水处理间、预洗桶间、灌装间、包装间、成品间等。 5、空气净化◥的任务是：控制室内空气浮游、微ぷ粒子对生产的污染，使室内生产环境的空气洁净。 6、风淋室的作用是：为防止外界污染物随空气，从门缝中渗入洁净室∩，使洁净区的空气保持▼高于邻区的静压值。 7、化验室设备包括：高压灭菌锅、显微镜、超净工作台、浊度仪、化验器皿、细菌培养箱、酸度计、干燥箱、分析天平。定期对原水水质和净水水质进行化验。 8、工作人员医检合格者，身体健︻康无传染病。

UTILITY DEVICE

实用设备图片

（设备生产大小包装外形尺寸根据客户需要选型）

————

纯净△水制备设备

————

矿泉水或者山泉水制取纳滤设备

————

全自动大●桶（含一次性）灌装机

（每小时150——1200桶可选）

————

全自动小瓶灌装流水线

（每小时2000——24000瓶）

————

全自动小瓶灌装流水线

（每小时2000——24000瓶）

————

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水Ψ厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软◢化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软╳化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯♀净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海♂水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水︼设备★
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
湖南设备制造工厂厂址：湖南省长沙市经济技术开发区长沙科技新城
全国免费咨询服务热线：400-780-6088
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡工业开发区建●设路1号
北京设备╲销售工厂咨询热线：13341009898