# 彩票网彩代理

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云▂联网 桶瓶水厂建设① 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净★水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循№环水 废水处理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：13311391148
新闻资讯
NEWS AND INFORMATION
新闻资讯
热点项目
新闻资讯
市场拓展
科普基地
热点项目
新闻资讯
市场拓展
科普基地
游泳馆水质达到“直饮标准”！杭州亚运会“世界级”的水处理技术有多牛？

时隔一年，杭州亚运会，终于进入了200天倒计时！

作为承接在以“穷”登上热搜的东京奥运会和以“富”火遍中国的卡塔尔世界杯后的另一大运动赛事，相信所有人都对它的方面面面充满了期待。

尤其是当“首届无废亚运会”目标提出后，环保人人群中更是一片欢呼沸︻腾，大家都等着看这场亚运会又会出现哪些“环保黑科技”。

这不，小编最近发现，在赛场场馆内外，已经建设了不少新意十足，甚至是“世界级”的水处理技术。

01

杭州奥体中心游泳馆

水质达到“直饮标准”，水处理堪比“水立方”

杭州奥体中心游泳馆位于杭州市萧山区，总建筑面积53959平方米，仅次于北京“水立方”。

亚运会●期间，它将承担游泳︾、跳水和花样游泳的比赛以及亚残运会的游泳比赛，预计产生53块金牌。

值得一提的是，除了╳冠军金牌，“藏”在游泳馆地下的水处理技术，同样“含金量”极高。

它不仅能ξ为场馆保障世界级游泳比赛水质，还能在池水常年不换的情况下依然干净清澈，甚至能达到“直饮标准”。

7道水处理关卡，游泳馆水质达到“直饮标准”

杭州奥体中心游泳馆内一共有五个水池，每一个池子都设置一ㄨ套独立的水处理系统。

亚运三馆工程部经◤理郭君刚透露：每一滴进入游泳馆的市政水，都要经过设有7道关卡”的水循环系▓统，才有资格“上赛场”。

从市政⊙管道进入泳池水箱后，每一滴水都会通过毛发收集器，再由循环水泵加压进入硅藻土过滤器，这时水的“浊度”会大大降低。

之后继续经过臭氧反应罐消毒、尿素有机物去除，再由热泵对其加热，最后投入消毒剂和PH调整剂。

至此，一滴←市政用水才能“上场”。

值得注意的是，负责本次游泳馆赛事的水处理企业也曾承担北京奥运会期间“水立方”的〗水处理重任。

所以，此次“杭州方案”不仅沿袭了“水立方”模式，还有水处理技术的迭代。

比如在二次过滤中“水立方”用的是砂缸过滤，而杭州奥体中心游泳馆则用上了精度更高的○硅藻土过滤，这也是池水能达到直饮标准的“武器”。

硅藻土过滤器过滤精度可达1～2微米，不仅可以滤除水中的悬浮物，还可以滤除常规消毒无法杀灭的寄生虫，使得过滤水安全↑可靠。

24小时水〗循环系统，“耗水大户”持续节〖水降耗

杭州奥体中心游泳馆共有五个水池，蓄水量超过一万吨，是公认的耗水大户。

面对如此ω巨大的用水量，郭君刚说，游泳馆采♂用24小时水循↘环系统，每天泳池中的水会经过游泳池池壁的出水口，进行新一轮的循环处理，再通过回水管道重新进入泳池。

表面看是“不换水”的泳池，其实时时刻刻都在补充新水。

同时，循□　环水泵采用变频处理工艺，可■根据需要自动调节处理速度以降低能耗，节能可达15%以上。

整个过程』中，系统还会根据检测用精密计量泵自动投加酸碱液和次氯酸钠溶液，在为水处理消毒提供有力保证的同时，助力场馆节能①提效。

02

萧山钱江污水∏处理厂四期工程

浙江省最大地埋式ㄨ污水厂，出水达一级A标准

萧山钱江污水处理厂四期工程，既是浙江省最大规模地埋式污水处理厂，也是第19届杭州亚运会市政设施保障项目。

该污水厂日处理量达40万吨，采用“改良AAO”处理工艺（“初沉池+五段Bardenpho生化反应池+双层『二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒”），出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。

采用以五段Bardenpho为主体的生物处理工艺，为远期达到更高标准留有空间，在生活污水为主要进水水质情况下，COD能稳定达到20～30 mg/L，TN≤15 mg/L，在合理补充碳源情况下能够保证TN≤10 mg/L。

双层二沉池具有结构紧凑、占地面积小且能够实现与前端生化反应池“共底板”的特点。

高效沉淀池表面负荷及污染物去□除率较高，池体集约紧々凑，为实现〓出水TP≤0.5 mg/L做保障。

该污水处理厂建成以后，将会接纳亚运场馆亚运村的一些污水区域，包括萧山城区开发区和南片地区的一些污水，处理达标后引至钱塘江排放。

03

杭州ξ　打造首个“无废”亚运会

全领域推进源头减量，全过程卐推动循环利用

除了“直饮水标准”的游泳馆、一级A标准的污水厂外，杭州亚运会更是将“无废城市”理念首次植入城□市管理建设中，积极促※进绿色低碳发展，打造首届碳中和亚运会。

亚运史上首次100%使用绿色供电，每年照明节能30%以上。

杭州亚运会将首次全面启动绿电交易，统一采购省内外非水可再生能卐源发出的电，用于亚运场馆、亚运村以及亚运充电桩的电能供应。这些电在产生的过程中不会产生任何二氧化碳。

另外，杭州奥体中心游泳Ψ 馆主体育馆和游泳馆上方共设置了210个导光管，通过顶部采光罩，可将室外的自然光漫射至室内，相对日光灯有无频闪、节能的优势，使用寿命长达25年。

不仅如此，能源管理系统采⊙用算法模型，可以分析计算各个环节最佳照明亮度、能耗等，从而挖掘节能空间，每年照明节能30%以上。

屋顶采用“固碳释氧”设计，地面雨水回收系统每月可省35%的水能。

富阳水∞上运动中心场馆屋顶近2.4万平方米的绿化植被，能为城市环境贡献固碳释氧、隔热保温、减轻雨水径流等三大功能。无ζ　需过多能耗，即可让场馆达到“冬暖夏凉”的效果。

场馆【花园地面的鹅卵石之下，还隐藏着用作雨水循环系统的地下“毛细血管”。

通过鹅卵石和土工布的初层过滤，水会往下渗，最后汇聚到雨水泵房中，通过一系列的过滤设○施以后，雨水回收系统可将这些雨水资源化。经测算，该系统投≡入使用后，场馆每个月可节省35%的水能，约1000吨。

建立“无废亚运场馆、无废亚运饭店︽和无废亚运工厂”三大示范点。

淳安界首体育中心场馆〖群推行“能借不租，能租不买”，场地自行车馆木赛道、体育智能照明、升旗控制系统等均采用创新型租售结合模式，减少资源浪费。

赛事组¤委会表示，亚运会期间，亚运村人均餐厨垃圾产生量较同规模赛会减少20%以上，特许商品、场馆装饰品中可回收（再生）材▆料比例达到70%目标要求。

此外，组委会还表示，亚运会期间办会物资回收利用率不低于50%，也就是说，赛事期间使用的物资至少要回收一半以上。

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户♂云联网 投资或改建水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢Ψ 水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软》化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净↑水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一∑体化处理 苦咸水、高盐水、海水处】理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
湖南设备制造工厂厂址：湖南省长沙市经济技术开发区长沙科技新城
全国免费咨询服务热♀线：400-838-2300
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡工业开发区百花路2号
北京设备销售工厂咨询热线：13311391148