# 500购彩安全购彩

`
`

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

`
`

``
``

首页
中科科技
企业简介 企业文化 工厂浏览 荣誉资质
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂ω　建设 功能性健康水站水厂 离子交换◆软化水 纯净☆水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水◎处理 泳池景观循环水 废水︾处理方案
行业设备
新闻中心
热点项目 新闻资讯 市场拓展 科普基地
服务案例
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶「水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换〇软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处▃理方案
技术服务
常见技术问题 技术指导 行业标准 售后标准
联系我们
咨询与建议 联系我们
客服电话：400-838-2300
常见技术问题
COMMON TECHNICAL ISSUES
常见技术问题
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
常见技术问题
技术指导
行业标准
售后标准
反渗透系统故障诊断和运行数据的标准化

- 您的反渗透系统是否运转不正常

- 您的反渗透系统是不是正常停机中停用时间过长

- 您的反渗透预处理或化学加药系统是否正常

- 确定您是否在适当的进水温度、TDS和PH条件下使用

- 确定您的水流量和回收率是否正常

- 确定所有仪器仪表是否校准

- 对产水水质和产水流量进行标准化

- 逐段及逐个压力容器测量产水水质

- 检查每只压力容器密封件有无损坏

- 检测反渗透进水的保安过滤器是否含有污染物

- 检查反渗透膜元件是否被污染或被损坏

- 采样并分析反渗透进水、浓水和各段产水及总产水水质数据

- 将分析所得水质数据与反渗透设计的计算值相比较

- 沉淀㊣物沉积

——硫酸垢（Ca , Ba , Sr）

——硅垢（SiO2）

——碳酸垢（Ca）

- 有机物沉淀

——天然有机物（腐殖物和灰黄素←）

——不溶油类（泵密封泄漏，新换管道）

——过量的阻垢剂或铁沉淀

——过量的阳离子聚合物（来源于预处理的）

- 胶体沉积

——金属氧化物（Fe,Zn,Al,Cr）

——污泥

- 生物污

——复合膜（CPA,ESPA,ESNA）表面生成生物粘泥

——细菌对醋酸膜(CAB)的侵蚀

——藻类

——真菌

- 系统进水与浓水减压降增加

- 反渗透进水压力发生变化

- 标准化后的产水流量发生变化

- 标准化后的盐透过率发生变化

返回顶部
解决方案
生活饮用水提质达标 直饮水入户云联网 桶瓶水厂建设 功能性健康水站水厂 离子交换软化水 纯净水达标方案 去离子超/高纯水 生活污水处理 泳池景观循环水 废水处理方ω案
行业设备
城镇、乡村、工厂、单位生活饮用水提质达标 学校、单位、小区、酒店、医院直饮水入户云联网 投资或改建々水厂设计、净化、灌装、包装一体化 功能性弱碱、麦饭石矿化、小分子、富氢水处理 锅炉、空调补水软化、冷却循环、管道综合水处◇理 洗衣、洗碗、生活用水、种植水、锅炉软化水设备 游泳池、景观水、循环养鱼水处理 食品饮料、企业食堂、应急供水、纯净水处理 单位、工厂、城镇、乡村废水污水一体化处理 苦咸水、高盐水、海水处理设备 玻璃水、防冻液、洗衣液、车用尿素生产设备 医疗、电子、化工、钢铁、电厂等行业用水设备
在线咨询
姓名:
电话:
内容:
验证码：
抖音官方账号
官方客服
北京设备销售工厂厂址：北京市房山区良乡经济开发区百花路2号
全国免费咨询服务热线：400-838-2300