``
`
`

``
``
```
`
- ``

``

``

````
````

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

````
`

`

`
`
``

``

````

``
`

```

````

> ``

``

````

    <table id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></table>

``````
``

    <li id="ae4ae"><rt id="ae4ae"></rt></li>

    <table id="ae4ae"></table>

``

``
``

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

`

`

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <noscript id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></noscript>

`
```

``

``
```
`

``

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

``

`
`

``

`
`

``
``

- ``
`
`
``

``

> `
> `

`
`
歡迎光臨河北遠大新特橡塑有限公司網站！
聯系我們 | 網站地圖

- 網站首頁
- 關于我們
  - 公司簡介
- 產品中心
  - 橡膠管
  - 高壓膠管
  - 大口徑鋼絲膠管系列
  - 補償器系列
  - 法蘭系列
  - 高、中、低壓由壬系列
- 榮譽資質
  - 榮譽證書
- 新聞資訊
  - 公司動態
  - 常見問題解答
- 行業資訊
  - 行業信息
- 聯系我們
  - 聯系我們

熱門產品：高壓膠管 | 橡膠管 | 高壓橡膠管 | 鎧裝高壓膠管
新聞資訊

# 公司動態

# 常見問題解答

  銷售服務熱線

  0318-4312096

常見問題解答
網站首頁 / 新聞資訊 / 常見問題解答

## 在使用鎧裝高壓膠管時到底需要注意哪些事項

來源：云更新 時間：2022-04-05 09:07:23 瀏覽次數：

鎧裝高壓膠管安裝時要盡量避免熱源，遠離發動機排氣管的表現。必要時可采用套管或保護屏等裝置以免軟管受熱變質。鎧裝高壓膠管必須交叉或工作時可能與機械表面發生摩擦的地方，應用軟管夾或彈簧等保護裝置，以免......
鎧裝高壓膠管安裝時要盡量避免熱源，遠離發動機排氣管的表現。必要時可采用套管或保護屏等裝置以免軟管受熱變質。鎧裝高壓膠管必須交叉或工作時可能與機械表面發生摩擦的地方，應用軟管夾或彈簧等保護裝置，以免鎧裝高壓膠管外層受到損傷。鎧裝高壓膠管必須彎曲時，彎曲半徑不宜過小，應大于9倍外徑。鎧裝高壓膠管與接頭連接處應有一段大于管子外徑2倍的直線段。鎧裝高壓膠管安裝時應避免處于拉緊狀態，即使軟管兩端沒有相對運動的地方，也要保持軟管松弛，張緊的軟管在壓力作用下會膨脹，強度降低。安裝過程中不要扭曲鎧裝高壓膠管。鎧裝高壓膠管受到輕微扭轉就有可能使其強度降低和松脫接頭，裝配時應將接頭擰緊在軟管上，而不是將軟管擰緊在接頭上。
以上就是鎧裝高壓膠管的相關知識點，希望以上的內容能夠對大家有所幫助，感謝您的觀看和支持，如果大家有哪里不懂的地方或者有想要咨詢的可以直接聯系我們的工作人員，我們將為您竭誠的服務。
正確安裝：解決鎧裝高壓膠管漏油，除把好鎧裝高壓膠管的質量關外，應正確裝配，管夾應安裝在正確位置，切勿漏裝。合理的安裝步驟是：先用于將兩端的緊固螺母擰上幾圈(暫時不要擰緊)然后擰緊噴油器壓板螺栓，確定噴油器的安裝位置，用木錘輕輕敲擊鎧裝高壓膠管，然后用扭力扳手分幾次交替地擰緊兩端的緊固螺母(轉矩為40~6ON?m)。如果噴油器總成安裝不正，其接頭凹穴與喇叭頭兩者的中心線傾斜量過大，則擰緊螺母后將產生很大的外應力，從而導致鎧裝高壓膠管接頭損壞。減小共振：鎧裝高壓膠管跨度大，柴油機工作時噴油器針閥的開、閉會使鎧裝高壓膠管產生強烈的高頻振動，這是造成鎧裝高壓膠管損壞的重要原因之一。為此，可用卡子將鎧裝高壓膠管的中部固定在相鄰的螺栓等固定件上，以減少共振。合理調整：使噴油器的噴射壓力符合使用說明書的規定，不銹鋼金屬軟管防止噴油壓力過高而造成鎧裝高壓膠管破裂。在調校供油提前角時，不要強拉硬推鎧裝高壓膠管。應急處理：如果鎧裝高壓膠管接頭出現滲漏，可用軟性金屬片或塑料片剪成小圓環形，墊在接頭凹穴內，再壓上喇叭頭，也可用保險絲、棉線順著擰緊方向在臺肩處纏繞幾圈，再將接頭螺母擰緊；必要時可在螺母座口涂以肥皂或墊上嚼成糊狀的泡泡糖、麥芽糖等。
關鍵字：鎧裝高壓膠管
本文網址：http://www.intrafoundation.com/news_view_496_284.html

上一篇：高壓橡膠管的工作壓力需要注意哪些事項？

下一篇：高壓橡膠管在加工時有哪些要求

返回

## 相關新聞

- 高壓橡膠管在加工時有哪些要求
- 高壓橡膠管在安裝過程中有哪些注意事項？
- 在日常使用橡膠管的時候會出現哪些故障
- 如何簡單預防鎧裝高壓膠管漏油事故
- 鎧裝高壓膠管有哪些特點？
- 如何正確安裝高壓橡膠管？
- 如何辨別鎧裝高壓膠管的好壞
- 橡膠管的主要內膠材質是怎樣的
- 如何選擇適合自己的黑色高壓膠管
- 如何選擇適合自己的高壓橡膠管

聯系人：王經理 手機：15127803398
地址：河北省衡水市景縣經濟開發區 電話：0318-4312096
備案號：魯ICP備11031162號-4 技術支持：極速互聯
Copyright © 2021 河北遠大新特橡塑有限公司
久久精品国产久国产爱&人人妻人人澡欧美91精品&亚洲人av成一区二区电影&亚洲国产精品久久久久久无码&久久精品无码一区二区国v&97人妻无码免费视频一区&青青青免费高清在线观看一区二区
``
`
`

``
``
```
`
- ``

``

``

````
````

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

````
`

`

`
`
``

``

````

``
`

```

````

> ``

``

````

    <table id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></table>

``````
``

    <li id="ae4ae"><rt id="ae4ae"></rt></li>

    <table id="ae4ae"></table>

``

``
``

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

`

`

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <td id="ae4ae"><option id="ae4ae"></option></td>

    <noscript id="ae4ae"><source id="ae4ae"></source></noscript>

`
```

``

``
```
`

``

    <td id="ae4ae"><kbd id="ae4ae"></kbd></td>

``

`
`

``

`
`

``
``

- ``
`
`
``

``

> `
> `

`
`